






128 800都是时钟数


1s60帧






BLANK，HCOUNT，VCOUNT都是给编程的人看得，根据这些信号产生正确的RGB值







14r/min

15r/min

1r/4s

0.25r/s

25steps/s

0.04s/step

Clk=0.04s

F=1/0.04=25Hz

10MHz 10 000 000

1Hz 10 000 000

10Hz 1 000 000

100Hz 100 000

200Hz 50 000